### Test 070-05-12 Capability: Largest Combined Message Size

#### Description

##### PD

Provide capability 11 in the osdp\_PDCAP response.

##### ACU

Accept this capability, whether or not it is used.

#### Purpose

Declare max size for reassembled messages coming into the PD.

#### Criteria

|  |  |
| --- | --- |
| Basic OSDP (PD) | Optional |
| Basic OSDP (ACU) | Optional |
| Secure Channel (PD) | Optional |
| Secure Channel (ACU) | Optional |
| BIO Match (PD) | Optional |
| BIO Match (ACU) | Optional |
| BIO Read (PD) | Optional |
| BIO Read (ACU) | Optional |
| Extended Packet Mode (PD) | Optional |
| Extended Packet Mode (ACU) | Optional |
| Extended Read/Write (PD) | Optional |
| Extended Read/Write (ACU) | Optional |

#### Test action

##### PD Test

Send an osdp\_CAP command and observe the osdp\_PDCAP response.

##### ACU Test

Deliver this capability in the PDCAP response and confirm the ACU accepts this.

#### Development status

Available in libosdp-conformance 1.28-2

#### Test Results

JSON tags

|  |  |
| --- | --- |
| test | 070-05-12 |
| test-status | 1 for pass, 0 for fail |

#### Revision History

Refreshed for 2.1.